	※ 危險機械調查表 ※

	分類
	名稱
	說明
	實驗室是否

設有下列機械
	有無證照

	
	
	
	是
	否
	是
	否

	危險性機械
	固定式起重機
	大型
	吊升荷重在3公噸以上者。(屬法規中之危險性機械)
	
	
	
	

	
	
	中型
	吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸。
	
	
	
	

	
	移動式起重機
	大型
	吊升荷重在3公噸以上者。(屬法規中之危險性機械)
	
	
	
	

	
	
	中型
	吊升荷重在0.5公噸以上未滿3公噸。
	
	
	
	

	特殊列管機械器具
	衝床
	衝剪機械。
	
	
	 －
	－

	
	剪床
	衝剪機械。
	
	
	 －
	－

	
	手推刨床
	不含電動刨床。
	
	
	 －
	－

	
	木材加工用圓盤鋸
	不含手持電動圓盤鋸。(用於木材加工用)
	
	
	 －
	－

	
	堆高機
	不含車輛頂升機。
	
	
	
	

	
	研磨機
	常見如砂輪機。
	
	
	 －
	－

	其它
	其它危險機械
	非屬上述類別，如各種小型起重機(吊升荷重未滿0.5公噸者)、銑床、鑽床、車床、車輛頂升機、電動刨床、手持電動圓盤鋸、帶鋸機、攪拌機、割草機…及其它具有危害之機械器具。
	
	
	－
	－


· 備註：學校電梯(升降機)不算危險機具，1.業屬建管單位管轄。2.不是只局限於勞工搭乘。
單位：                   填表人：                    單位主管：                 
	※ 危險設備調查表 ※

	分類 
	名稱 
	說明
	例
	實驗室是否
設有下列設備
	操作人員證照

	
	
	
	
	是
	否
	有
	無

	鍋爐
	蒸氣 
	大型
	除以下小型或熱水鍋爐外之鍋爐(屬法規之危險性設備)
	
	
	
	
	

	
	
	小型(密閉式)
	符合蒸氣鍋爐之定義，而P≦1 且 HS≦1 或P≦1 且 D≦300，L≦600。
	 
	
	
	
	

	
	
	小型(貫流式)
	符合蒸氣鍋爐之定義，而P≦10 且 HS≦10者
	 
	
	
	
	

	
	熱水 
	大型
	符合熱水鍋爐之定義，而H＞10或HS＞8者，其熱水溫度＜100℃
	 
	
	
	
	

	
	
	小型
	符合熱水鍋爐之定義，而H≦10 且 HS≦8者
	 
	
	
	
	

	壓力容器
	壓力容器 
	第一種
	除以下小型或第二種壓力容器外之壓力容器 (屬法規之危險性設備)
	如高壓滅菌鍋
	
	
	
	

	
	
	小型
	係指符合壓力容器之定義而其內容積P×V≦0.2或符合P≦1 且 V≦0.2，或符合P≦1 且 D≦500，L≦1000。依據「危險性機械及設備安全檢查規則」第四條第二項第三款。
	如小型高壓滅菌鍋
	
	
	－
	－

	
	
	第二種
	通常內存氣體之 2≦P＜10，且 V≧0.04m3 或 內存氣體之 2≦P＜10，且 D＞200，L＞1000。(但內存氣體為壓縮空氣者，其壓力則為2≦P＜50)
	 如空氣壓縮機空氣槽
	
	
	－
	－

	高壓氣體容器
	高壓氣體容器
	供罐裝高壓氣體而相對地面可移動之容器，內存壓縮氣體P≧10㎏/cm2 且V≧0.5m3 或 液化氣體P≧2kg/cm2且V≧0.5m3 者。(屬法規之危險性設備)依據「高壓氣體勞工安全規則」第二條第一項。
	
	
	
	
	

	其它 
	高壓氣體鋼瓶
	各類高壓氣體鋼瓶 (體積一般為40L)。
	 
	
	
	－
	－

	以上分類屬粗略分類，未盡事宜及詳細定義之區分請參考：鍋爐及壓力容器安全規則及危險性機械及設備安全檢查規則。
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